[p600 프린터 포장법]

P600 프린터를 퀵이나 택배를 보내는 경우 아래의 단계에 따라서 진행해주세요.

준비물 - 테이프

\* 별도의 요청이 있지 않는 경우 '잉크카트리지와 본체만' 발송합니다.

전원선 / 프린터 연결선 --- 매장 보관

1 - 재부팅 1회 실시 후 전원 종료 후 전원선 분리

오류 코드로 인해 재부팅이 불가능한 경우 생략 가능 .

2- 폐잉크통 비우기

폐잉크통을 비운 다음 물로 살짝 행구고 물기를 털어냅니다.

비워진 폐잉크통에 휴지를 2장정도 넣습니다.

3- 잉크통 캡 잠그기 \*\*\* 반드시 진행되어야 합니다.

프린터에 연결된 잉크통 캡을 반대로 밀어서 잠급니다.  
잉크 보충시 빼는 동그란 고무 캡이 보이면 잠긴 상태입니다.

4- 잉크통 캡 테이핑 진행

밀려있는 플라스틱 캡이 밀리지 않게 가로로 테이프를 붙입니다.

5- 프린터 위로 잉크통 / 폐잉크통 올리고 테이핑

프린터 덮개를 닫고 프린터 위로 잉크통과 폐잉크통을 올립니다.

잉크통에 붙은 잉크 종류 스티커가 아래로 가도록, 폐잉크통이 잉크통 옆에 놓이도록 합니다.

테이핑은 너무 많이 하실 필요 없이 +자로 잉크 통과 프린터 정면 덮개가 고정될 정도로만 발라주시면 되십니다.

혹시나 고정이 너무 안되는 상황이면 추가로 더 발라주셔도 괜찮습니다.

6- 포장 완료 / 퀵 픽업 사항 단톡 공유

포장 완료가 확인되면 점장님이나 매니저님이 퀵을 요청 드립니다.

포장 완료 및 기사님 픽업시 해당 사항 단톡에 공유 후 점장님이나 요청한 매니저님 태그 주시면 됩니다.

참조 : <https://cafe.naver.com/odtmode/1544>

[P600 잉크 카트리지가 인식되지 않는 경우]  
  
1단계  
프린터 덮개를 연다.  
잉크 카트리지 덮개를 열었다가 닫는다.  
잉크 카트리지가 인식 되는지 확인한다.  
잉크 카트리지가 인식되지 않는 경우 잉크 카트리지 덮개 열었다 닫기를 다시 진행한다.  
해당 방법을 10회 진행 후에도 문제가 해결되지 않는 경우 2단계 해결법을 시도한다.

2단계  
프린터 덮개를 연다.  
잉크 카트리지 덮개를 연다.  
잉크 카트리지를 빼낸다.   
이때 주의할 것은 p600 잉크 카트리지의 경우 공급관이 묶음으로 연결되어 있어  
  
A 묶음 LLK / LK / PK / MK  
B 묶음 Y/ VLM / LC / VM / C   
  
두 묶음으로 구분하여 카트리지를 빼야한다.  
  
A 묶음에 해당하는 카트리지에 문제가 있는 경우 A 묶음 전체를 빼면 되고  
B 묶음에 해당하는 카트리지에 문제가 있는 경우 A 묶음을 뺀 다음 B 묶음을 뺀다.  
  
카트리지를 빼내었으면, 인식이 안되는 카트리지의 금색 칩부분에 묻은 잉크를 물티슈로 닦은 후 휴지로 닦아준다.  
  
이후 카트리지를 재결합한 다음 카트리지 덮개를 닫는다.